**Nota stampa**

Sistemazione dei parcheggi e del piazzale antistante l’ingresso principale del Cimitero monumentale degli Angeli, Mantova.

* INIZIO LAVORI: 16/02/2015
* DURATA LAVORI: 45 GG
* PROGETTO E DIREZIONE LAVORI: DIREZIONE TECNICA TEA

L’intervento mira a rendere più ordinata l’area prospiciente l’ingresso del Monumentale che attualmente presenta alcune criticità per la circolazione veicolare e dei pedoni, con segnaletica verticale e orizzontale insufficiente e poco visibile. In progetto, inoltre, la sistemazione delle pavimentazioni, delle aiuole e dell’arredo urbano in generale.

Le soluzioni proposte sono:

1) Risagomatura dell’area del piazzale, definendone i confini, con ampliamento e riqualificazione delle aiuole già presenti. Riduzione del varco di accesso al piazzale dal via Cremona con l’obiettivo di ridurre il flusso degli automezzi consentendo solo transito in entrata, con uscita obbligatoria nelle due direzioni est -ovest

2) Destinazione di entrambi i parcheggi ai lati dell’ingresso, sul lato strada (e non in aderenza al perimetro del cimitero) ai mezzi dei cortei funebri e dei visitatori per accedere indifferentemente al cimitero o all’impianto di cremazione.

3) I percorsi pedonali segnalati e separati da quelli dei veicoli; opportunamente raccordati alla ciclopedonale Mantova - Angeli e alle varie aree di parcheggio.

5) Il rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido del piazzale, stesura del tappeto di usura sui due lati rispetto all’ingresso principale e risagomature delle aiuole circostanti.

6) La nuova segnaletica orizzontale e verticale, finalizzata ad indirizzare e ridurre le modalità casuali di parcheggio e deambulazione

7) Una nuova uscita carrabile su via Cremona, in corrispondenza del percorso di accesso al Crematorio (lato ovest). Pertanto tutti i mezzi degli addetti ai lavori in entrata e in uscita dal forno crematorio non transiteranno più dal piazzale dell’ingresso principale.

**INTERVENTO – PARTE TECNICA:**

Le opere in progetto prevedono la sistemazione dei parcheggi con l’identificazione di 32 posti auto (di cui 14 sul lato est e 18 sul lato ovest, compresi 4 posti riservati ai disabili due per lato) e 9 posti per cicli e motocicli sul lato est.

Gli stalli di sosta a raso saranno del tipo a “spina di pesce” con un’inclinazione di 45 gradi

Entrambe le corsie di deflussso saranno a senso unico: la corsia sul lato est avrà sbocco sull’area parcheggio, accessibile anche dalla rotatoria posta su via Cremona; mentre la corsia sul lato ovest, che conduce anche al Crematorio, avrà sbocco su via Cremona da realizzare ex novo.

Il piazzale in cubetti di porfido sarà oggetto di completa manutenzione, con una rimodellazione della sagoma del piazzale sottolineata dalle nuove aiuole, che fungeranno anche da barriera/protezione al transito dei pedoni.

E’ previsto inoltre lo spostamento della fermata dell’autobus, con la realizzazione di un nuovo marciapiede e rampa di salita/discesa con lo spostamento della pensilina APAM.